
Neu in V094 (07.01.2014 )
--------------------------
Um Aufzeichnungen von modernen Audiorecordern zu verarbeiten
wurde das Input-Format um das Broadcast Wave Format BWF erweitert,
und kann nun 8/16/24-Bit Files abspielen.

Die Dynamikanzeige kann im Range verschoben werden,
-10dB mit 'v' oder 'V' für +10dB, was besonders für
24Bit Auflösung vorteilhaft ist.



Neues in SAQrxV093
------------------

Folgende Ergänzungen wurden zum Original von Johan SM6LKM gemacht:

Es werden folgende Abtastraten der Soundkarte unterstützt :
44.1k/ 88.2k/ 176.4kHz --> 11.025kHz Audiorate, [ 0 - 5.5kHz] AF-Baseband
48k  / 96k  / 192 kHz  --> 12 kHz    Audiorate, [ 0 - 6.0kHz] AF-Baseband

Das Programm versucht die Soundkarte auf diese Rate zu setzen,
wenn es nicht klappt, gibt es eine Fehlermeldung (oder die Anzeige ist falsch).

Genau wie im Original wird immer nur das Upper Side Band (USB) ausgewertet.
        
Bandfilter sind vorhanden für
CW (BW 1000,300,100,50 Hz), SSB (BW 2400 Hz), AM (BW 4300 Hz).
Die Durchlasskurven sind im Ordner /images dokumentiert.
    
Es gibt zwei Spektrum-Anzeigen für die Radiofrequenz RF (grün)
und die Audiofrequenz AF (blau) am Filterausgang.
 
Input und/oder Output können als File von der Harddisk gestreamt werden,
Format ist *.WAV mit 16Bit, es findet aber keine Abtastraten-Anpassung bei PLAY statt.
Einfache Timerfunktion über die Befehlszeile (siehe RecordWithTimer.TXT).
 
Die Eingänge der Soundkarte können selektiert werden:
Links L, Rechts R , Links+Rechts L+R, Links-Rechts L-R.
(Mit 2 gerichteten Antennen kann man eine Störaustastung versuchen.)

Auf der linken Seite senkrecht gibt es eine RMS-Balkenanzeige (rot) für das Audiosignal
wie man es hört, und von oben eine einfache SNR-Anzeige (blau), die im
Filterdurchlassband die Pegeldifferenz (Max - Min) anzeigt.
      
Mit der M-Taste wird der Audioausgang gemutet oder demutet.

Zeit und Datum werden permanent angezeigt, man kann UTC oder Lokalzeit wählen.

Wer den nächsten SAQ-Sendetermin nicht erwarten kann darf die Simulation
probieren (2007 Christmas message). 

Die Struktur des Programms kann man im Ordner /JohanBodin im PDF-File nachlesen.

Wer die Funktionen studieren oder erweitern will findet den Sourcecode im Ordner /src.
Es ist jedem erlaubt für nichtkommerzielle Nutzung den Code weiterzuverwenden.

Die Steuerung der Funktionen kann man über HELP erfahren,
das ganze ist ja sehr einfach und intuitiv gehalten, damit erübrigt sich
wohl eine komplexe Bedienanleitung.
 
Ich wünsche Euch gute Empfangsergebnisse, 
Feedback ist jederzeit willkommen,

vy 73 de Roland.

25.03.2014
Laudert (Hunsrück)
Roland.Froehlich@t-online.de
        
